
**Руководство пользователя для Retekess TR602 двухканального портативного динамика**



**1,Порт USB-накопителя**

**2,Разъем для вывода наушников**

**3,Разъем для зарядки/аудиовхода постоянного тока 5 В**

**4,Регулятор громкости**

**5,Включение /Выключение питания**

**6,Предыдущий MP3/канал,быстрая перемотка вперед**

**7,Кнопка для играть /стопорить музыку**

**8,Следующий MP3/канал,быстрая перемотка вперед**

**9,Переключение режима между USB/TF/FW/AM/блютуз/AUX**

**10,Кнопка вызова блютуз**

**11,Сканирование и запоминание радиоканалов**

**12,Кнопка блокировки**

**13,Повторяет музыку**

**14,Настройка времени выключения**

**15,0-9 цифровых кнопок**

**16,Слот для карт памяти TF**

**Инструкция по эксплуатации каждой кнопки**

1)Порт USB-накопителя: Подключите USB-накопитель с MP3-файлами внутри, а затем можно воспроизводить MP3-файлы;

2)Разъем для вывода наушников: Выходное гнездо для наушников, подключите наушники, затем звук будет передаваться в наушники;

3)Разъем для зарядки/аудиовхода постоянного тока 5 В: Разъем для зарядки 5 В, если у вас аудиокабель 3,5 мм, вы можете нажать кнопку “РЕЖИМ” в режим “AUX”, затем этот разъем можно использовать в качестве разъема AUX;

4)Регулятор громкости: Громкость до большой стороны, громкость до маленькой стороны;

5) Включение /Выключение питания: Выключатель питания, удерживайте нажатой клавишу в течение 3 секунд, чтобы включить или выключить данное устройство;

6)Предыдущий MP3/канал,быстрая перемотка вперед : В режиме MP3 короткое нажатие для предыдущего MP3 и длительное нажатие для перемотки назад; В режиме FM/AM короткое нажатие для предыдущего канала; В режиме BT короткое нажатие для предыдущего MP3;

7) Кнопка для играть /стопорить музыку: В режиме MP3/FM/AM/BT короткое нажатие для воспроизведения или паузы;

8)Следующий MP3/канал,быстрая перемотка вперед: В режиме MP3 короткое нажатие для следующего MP3 при длительном нажатии для быстрой перемотки вперед; В режиме FM/AM короткое нажатие для следующего канала; В режиме BT короткое нажатие для следующего MP3;

9)Переключение режима между USB/TF/FW/AM/блютуз/AUX: Переключение режима между USB/TF/FM/AM/BT/AUX;

10)Кнопка вызова блютуз: В состоянии входящего вызова короткое нажатие для ответа на вызов, длительное нажатие для отклонения вызова; В момент совершения вызова короткое нажатие для отмены вызова; Во время вызова короткое нажатие для передачи вызова;

11)Сканирование и запоминание радиоканалов: В режиме FM/AM длительное нажатие в течение более 3 секунд для автоматического сканирования и каналов памяти.;

12)Кнопка блокировки : Кнопка блокировки, при нажатии этой кнопки экран дисплея будет мигать, а другие кнопки будут заблокированы и не смогут работать, пока вы снова не нажмете эту кнопку;

13)Повторяет музыку : Сначала нажмите на ОДИН, повторяя текущий MP3; еще один следующий нажмите на ВСЕ, повторяя все MP3;

14)Настройка времени выключения: Установка времени выключения, первое нажатие, и на экране дисплея появится надпись “240”, что означает, что устройство автоматически выключится через 240 минут, следующие несколько нажатий для 120, 90, 60, 30, 15 минут;

15)0-9 цифровых кнопок: В режиме MP3 цифровые кнопки 0-9 также можно использовать для выбора одного конкретного MP3. (Например, непрерывно нажимайте кнопки 1+6+8 чтобы выбрать 168-й MP3)

В режиме FM/AM радио 0-9 также можно использовать для выбора одного конкретного канала по радиочастотам (например, в режиме FM-радио непрерывно нажимайте кнопки 8+7+8 для выбора канала 87,8 МГц).

16)Слот для карт памяти TF: Подключите TF-карту с MP3-файлами внутри, и MP3-файлы можно будет воспроизводить.

**Настройка Времени Выключения**

В режиме TF/USB/FM/AM/BT/AUX нажмите“图片1”, и на экране дисплея появится “240”, что означает, что устройство автоматически выключится через 240 минут, следующие несколько нажатий в течение 120, 90, 60, 30, 15 минут. Когда вы подтвердите это, устройство автоматически выключится через соответствующее время.

**AM радио с автоматическим сканированием**

При первом использовании этого продукта, пожалуйста, сначала просканируйте AM-радио следующим образом:

1)Включите устройство, затем нажмите кнопку “MODE” в режим AM, затем символ “AM” появится в средней левой части экрана дисплея; Затем длительное нажатие кнопки "SCAN " в течение более 3 секунд и остановится, цифры на экране дисплея быстро подскочат с 522 и остановятся на 1710, что означает, что AM-радио автоматически сканирует каналы, и в течение этого времени вы не должны выполнять никаких других операций с этим устройством.

2)Когда завершится автоматическое сканирование, он автоматически вернется к воспроизведению первого канала, вы можете нажать “ 11 ” или“12”, чтобы выбрать предыдущий или следующий канал AM .И, пожалуйста, обратите внимание, что AM-это средняя волна, поэтому на нее легко воздействуют электромагнитные волны, исходящие от источника питания, света, компьютера и так далее, что может привести к сбою сканирования каналов AM. Поэтому вам лучше переместиться в некоторые места без особых помех электромагнитных волн при сканировании AM-радио.

**FM-радио с автоматическим сканированием**

При первом использовании этого продукта, пожалуйста, сначала просканируйте FM-радио следующим образом:

1)Нажмите кнопку “MODE”, чтобы перейти в режим FM-радио, затем в верхней левой части экрана дисплея появится символ “FM”, и вы можете услышать некоторый шум.

2)Полностью выньте радиоантенну, затем долго нажимайте “SCAN ” более 3 секунд и остановитесь, цифры на экране дисплея быстро подскочат с 87,5, что означает, что FM-радио автоматически сканирует канал, и в течение этого времени вы не должны выполнять никаких других операций с этим продуктом. Через 2-3 минуты устройство завершит сканирование на 108. По завершении сканирования он автоматически переключится на воспроизведение первого канала.

3)Нажмите “11 ” или“12”, чтобы выбрать предыдущий или следующий FM-радиоканал.

**Как выполнить сопряжение этого устройства блютуз?**

Когда вы откроете этот продукт, появится голосовое сообщение о том, что “Устройство Bluetooth готово к сопряжению”, затем откройте другое устройство BT, такое как мобильный телефон, и выполните поиск, вы увидите название этого устройства BT и, пожалуйста, выберите сопряжение. При успешном сопряжении вы услышите “Устройство Bluetooth успешно подключено”; При сопряжении некоторым устройствам BT необходимо ввести

пароль, затем, пожалуйста, введите “0000”. Если сопряжение все еще не удалось, пожалуйста, выключите или выйдите из устройств BT и снова выполните ремонт в соответствии с указанным выше способом.

**Совершайте звонки или Отвечайте на звонки**

Возьмите iPhone в качестве образца

1)Совершать звонки: В состоянии успешного обмена данными с вашим iPhone при выполнении вызова на экране iPhone отобразятся три способа вызова: имя этого устройства блютуз, iPhone и динамик. Если выбрать это устройство блютуз, то звук вызова будет передаваться на это устройство, и вам просто нужно поговорить с этим устройством с помощью громкой связи. Если вы хотите передать вызов, просто коротко нажмите “13 ”;

2)Отвечайте на звонки: В состоянии успешного сопряжения с вашим iPhone вы можете коротко нажать“13”, чтобы ответить на вызов через это устройство, и долго нажимать“13”, чтобы отклонить входящий вызов.

**Способ Зарядки Аккумулятора**

1)При прерывистом чтении USB/TF или мигании экрана дисплея или отсутствии дисплея это указывает на то, что напряжение батареи недостаточное и вам необходимо зарядить аккумулятор с помощью зарядного кабеля USB: подключите большой конец к разъему USB компьютера или USB-адаптера питания, а малый конец подключите к разъему зарядки постоянного тока 5 В динамика. При зарядке загорится светодиодный индикатор зарядки;

2)Время зарядки составляет 3-5 часов, когда он полностью заряжен, светодиодный индикатор зарядки загорится зеленым;

3)Пожалуйста, пожалуйста, используйте подходящее и стандартное зарядное устройство постоянного тока 5 В/500 мА для зарядки этого продукта. Использование некачественного или неподходящего зарядного устройства может привести к повреждению устройства или отказу от зарядки.

**Технические параметры**

1)Выход: 3Wx2(Макс) 6) Частотная характеристика: 120 Гц-20 кГц

2)Частота FM-радио: 87,5-108 МГц 7) Искажения: 1,5 Вт=1%, F=1 кГц

3)Радиочастота AM: 522-1710 кГц 8) Емкость литиевой батареи: 800 мАч

4)Версия BT: 2.1 9) Динамик: 40 мм 16 сердечников с внутренним магнитным

5)Расстояние BT: 10 метров 10) Вход: 5 В постоянного тока/500 мА

**Упаковочные Принадлежности**

USB-кабель для зарядки \* 1

Руководство пользователя \* 1

литиевая батарея BL-5C \* 1

**Решения частых проблем**

|  |  |
| --- | --- |
| **Проблема** | **Решения** |
| 1) Без отображения на экране | Батарея не работает, и вам просто нужно ее зарядить |
| 2) Без звука при воспроизведении песен | 1. . Пожалуйста, проверьте, повернули ли вы регулятор громкости на самый низкий или нет; 2. B.Пожалуйста, проверьте, нажали ли вы кнопку“ 14”, если да, пожалуйста, нажмите эту кнопку еще раз, или вы можете выключить этот продукт и включить его снова |
| 3) Не может транслировать FM/AM радиоканалы | A. Полностью выньте радиоантенну, удерживайте нажатой кнопку “СКАНИРОВАТЬ” более 3 секунд, затем она будет автоматически сканировать каналы и каналы памяти, в течение этого времени цифры на экране дисплея будут прыгать с начала и останавливаться вверху, затем он вернется к воспроизведению первого канала, затем нажмите “11 ” или“12”, чтобы выбрать предыдущий или следующий радиоканал.  B. Пожалуйста, подтвердите, есть ли в вашем заведении FM/AM сигнал или нет |
| 4) Чтение TF-карты или USB-накопителя с перерывами или не удается прочитать | A. Пожалуйста, подтвердите, есть ли внутри файлы формата MP3  B. Пожалуйста, используйте высококачественную карту памяти TF или USB-накопитель  C. Возможно, мощность аккумулятора слишком низкая, вам нужно его зарядить |

**Защитите свой слух**

****

•Используйте наименьший объем, необходимый для выполнения вашей работы.

•Увеличьте громкость только в том случае, если вы находитесь в шумной обстановке.

•Уменьшите громкость перед добавлением гарнитуры или наушника.

**Выключите питание радиоприемника в следующих условиях**

****

•Выключите радио перед извлечением (установкой) аккумулятора или аксессуара или при зарядке аккумулятора.

•Выключайте радио, когда вы находитесь в потенциально опасных условиях: рядом с электрическими детонаторами, в зоне взрыва, во взрывоопасных средах (легковоспламеняющиеся газы, частицы пыли, металлические порошки, зерновые порошки и т.д.).

•Выключайте радио во время заправки топливом или во время парковки на заправочных станциях.

Чтобы избежать электромагнитных помех и/или конфликтов совместимости

•Выключите радио в любом учреждении, где вам предписано это сделать, в больницах или медицинских учреждениях (кардиостимуляторы, слуховые аппараты и другие медицинские устройства) может использоваться оборудование, чувствительное к внешней радиочастотной энергии.

•Выключайте радио, находясь на борту воздушного судна. Любое использование радио должно осуществляться в соответствии с применимыми правилами и инструкциями экипажа авиакомпании.

**Избегайте Ожогов**

****

**Антенны**

•Не используйте портативное радио с поврежденной антенной. Если поврежденная антенна соприкоснется с кожей во время использования радиоприемника, это может привести к незначительному ожогу.

**Батарейки (при необходимости)**

•Когда проводящий материал, такой как ювелирные изделия, ключи или цепочки, соприкасается с открытыми клеммами батарей, может привести к замыканию электрической цепи (короткое замыкание батареи) и нагреванию, что может привести к телесным повреждениям, таким как ожоги. Соблюдайте осторожность при обращении с любой батареей, особенно при ее размещении в кармане, сумочке или другом контейнере с металлическими предметами

**Длительная передача (при необходимости)**

**•**Когда приемопередатчик используется для длительных передач, радиатор и шасси нагреваются.

**Безопасность Эксплуатации**

****

**Запретить**

•Не используйте зарядное устройство на открытом воздухе или во влажной среде, используйте только в сухих местах / условиях.

•Не разбирайте зарядное устройство, это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

•Не используйте зарядное устройство, если оно было сломано или повреждено каким-либо образом.

•Не размещайте портативное радио в зоне над подушкой безопасности или в зоне развертывания подушки безопасности. Радио может приводиться в движение с большой силой и может привести к серьезным травмам пассажиров транспортного средства, когда надувается подушка безопасности.

**Для снижения риска**

•При отсоединении зарядного устройства тяните за вилку, а не за шнур.

•Перед проведением технического обслуживания или очистки отсоедините зарядное устройство от розетки переменного тока.

•Свяжитесь с Retekess для получения помощи в ремонте и обслуживании.